FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
dalībai iepirkumā (tirgus izpētē) “Bezvadu HDMI video sistēmas komplekta piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DTTT 2026/26)

2026.gada ___. ____________



	Pretendents:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģ. Nr. vai personas kods:
	

	PVN maksātāja reģ. Nr. :
	

	Juridiskā adrese:
	

	Bankas nosaukums:
	

	SWIFT kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	
	

	Amatpersona:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Paraksta tiesības (pamatojums):
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese:
	

	
	

	Kontaktpersona:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese:
	






Iepazinušies ar Iepirkuma “Bezvadu HDMI video sistēmas komplekta piegāde” (identifikācijas Nr. DTTT 2026/26) Instrukciju un tehniskās specifikācijas prasībām, sagatavojam un iesniedzam savu piedāvājumu:

	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums, raksturojums
	Plānotais daudzums,
gab.
	Piedāvātās preces apraksts (atbilstoši 2.kolonnas prasībām) 
	Cena* par vienību, EUR, bez PVN
(ar divām zīmēm aiz komata)
	Kopējā summa, EUR, bez PVN
(ar divām zīmēm aiz komata)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Digitālā fotokamera.
· Pikseļu skaits:  Vismaz 24.2 Mpix
· Ekrāna izmērs: Vismaz 7.5 cm skārienekrāns
· Sensora tips: APS-C
· ISO jutība: Vismaz 100 - 51200
· Izmēri: Ne vairāk kā 120 x 70 x 50 mm
· Svars: Ne vairāk kā 0.350 kg
· Attēla formāts: 16:9, 4:3, 3:2, 1:1
· Atbalstītie formāti: Vismaz JPEG, RAW, XAVC S
· Video ieraksta izšķirtspēja: Vismaz Full HD (1920 x 1080, 60 kadri/s), maksimālā līdz 4K (3840 x 2160, 30 kadri/s)
· Foto krāsu gamma: Vismaz sRGB standard
· Video krāsu gamma: Vismaz xvYCC sRGB standarts
· Skaņas ieraksta formāti: LPCM 2 kanālu, MPEG-4 AVC
· Fokusa veids: Ātrs hibrīda (Fast Hybrid AF)
· Ekspozīcijas ilgums: Vismaz 30 - 1/4000
· Savienojumi: Vismaz 1 x USB Type C (DC IN), 1 x HDMI video izejas (micro HDMI), 1 x  Mikrofona ieeja (3.5 mm), 1 x Austiņu pieslēgvieta (3.5 mm)
· Bezvadu savienojumi: Bluetooth, Wi-Fi
· Iebūvēts mikrofons: stereo
· Atmiņas tips: Micro SD (pirmā slota saderība SD (UHS-I), SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I))
· Atmiņas karte: Vismaz 256 Gb
· Barošanas veids: Litija baterija
· Akumulatora darbības laiks foto režīmā (CIPA standarts):  Vismaz 440 kadri
· Akumulatora darbības laiks video režīmā (CIPA standarts):  Vismaz 125 min
· Komplektācija: Fotokamera, Uzlādējams akumulators, Lādētājs, Plecu siksna, USB-A–USB-C kabelis (USB 2.0), Vēja ekrāns, Vēja ekrāna adapteris, Korpusa vāciņš, Lietotāja rokasgrāmata 
· Vēlamā krāsa: Melna
· Precei jābūt jaunai, nelietotai un oriģinālajā iepakojumā.
Vēlamā garantija: 24 mēneši no piegādes brīža.
	1
	
	
	

	2.
	Monitors 27”.
· Ekrāna tips: Plakans (Flat)
· Ekrāna izmērs: 27 collas
· Ekrāna veids: Matēts
· Ekrāna tehnoloģija: IPS
· Ekrāna apgaismojuma tips: LED
· Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 px
· Malu attiecība: 16:9
· Video formāts: Full HD (1080p)
· Kontrasts: Vismaz 1000 : 1
· Skata leņķis, horizontāli: Vismaz 178°
· Skata leņķis, vertikāli: Vismaz 178°
· Spilgtums: Vismaz 250 cd/m²
· Reakcijas laiks: Ne vairāk kā 5 ms
· Atjaunošanas frekvence: Vismaz 100 Hz
· VESA stiprinājums: 100 x 100 mm
· Pieslēgums: Vismaz 1xHDMI
· Platums (bez statīva): Ne vairāk kā 620 mm
· Vēlamā krāsa: Melna
· Maiņstrāvas ievades frekvence: 50 Hz – 60 Hz
· Maiņstrāvas ievades spriegums: 100V – 240V
· Komplektācija: Monitors, elektrības pieslēguma kabelis.
· Precei jābūt jaunai, nelietotai un oriģinālajā iepakojumā.
Vēlamā garantija: vismaz 24 mēneši no piegādes brīža.
	3
	
	
	

	3.
	Monitors 75”.
· Ekrāna tips: Plakans (Flat)
· Ekrāna izmērs: 75 collas
· Ekrāna veids: Matēts
· Ekrāna tehnoloģija: IPS
· Ekrāna apgaismojuma tips: LED
· Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 px
· Malu attiecība: 16:9
· Kontrasts: Vismaz 1200 : 1
· Skata leņķis, horizontāli: Vismaz 178°
· Skata leņķis, vertikāli: Vismaz 178°
· Spilgtums: Vismaz 400 cd/m²
· Reakcijas laiks: Ne vairāk kā 8 ms
· Atjaunošanas frekvence: Vismaz 60 Hz
· Iebūvēti skaļruņi: Ir  
· Iebūvēto skaļruņu skaits: 2  
· Nominālā (RMS) jauda: Vismaz 20 W
· Pieslēgums: Vismaz 2xHDMI, 1xRJ45, 1xUSB2.0, WiFi
· Platums (bez statīva): Ne vairāk kā 1700 mm
· Svars (bez statīva): Ne vairāk kā 35 kg 
· Vēlamā krāsa: Melna
· Maiņstrāvas ievades frekvence: 50 Hz – 60 Hz
· Maiņstrāvas ievades spriegums: 100V – 240V
· Komplektācija: Monitors, Sienas stiprinājums ar atbilstošu VESA izmēru un svara nestspēju, tālvadības pults un elektrības pieslēguma kabelis.
· Precei jābūt jaunai, nelietotai un oriģinālajā iepakojumā.
Vēlamā garantija: vismaz 24 mēneši no piegādes brīža.
	1
	
	
	

	4.
	Bezvadu 4K HDMI video pārraides sistēmas komplekts, kas nodrošina vienlaicīgu video signāla raidīšanu no viena avota uz četriem uztvērējiem. Komplektā jābūt iekļautam visam nepieciešamajam papildaprīkojumam, stiprinājumiem un alternatīvajiem barošanas avotiem tūlītējai darbības uzsākšanai gan mobilā, gan stacionārā režīmā.
Minimālais komplekta sastāvs:
· Bezvadu video raidītājs (TX): 1 gab.
· Bezvadu video uztvērējs (RX): 4 gab.
· Saderīgi lielas ietilpības akumulatori: vismaz 10 gab.
· Akumulatoru lādētājs: attiecīgam akumulatoru skaitam (vairāku ligzdu).
· Barošanas bloki no elektrotīkla (DC adapteri): 4 gab. (uztvērēju stacionārai barošanai).
· Stiprinājumi pie kameras/statīva (Cold Shoe): 5 gab.
· Savienojošie video kabeļi (HDMI): vismaz 5 gab.
· Transportēšanas koferis (cieta tipa, ar aizsargputām): 1 gab.
Tehniskās prasības aprīkojumam:
· Video izšķirtspēja: Atbalsts formātiem līdz pat 4K UHD pie 30fps, kā arī 1080p un 720p (atpakaļejoša saderība).
· Darbības rādiuss: Ne mazāks kā 400 metri tiešā redzamībā (LOS).
· Signāla aizture (Latency):  Maksimāli līdz 60 ms (0.06 sekundes).
· Frekvenču joslas: Divu joslu tehnoloģija (Dual-Band: 2.4 GHz un 5 GHz) ar automātisku un manuālu kanālu pārslēgšanu optimālai pretestībai pret traucējumiem.
· Saderība un plūsma: Raidītājam jānodrošina vienlaicīga signāla pārraide (Broadcast režīms) uz vismaz 4 uztvērējiem bez attēla kvalitātes zuduma.
· Saskarnes (Raidītājs – TX): Vismaz 1x HDMI ieeja (Input) un vismaz 1x HDMI cilpas izeja (Loopout) vietējam monitoram.
· Saskarnes (Uztvērējs – RX): Vismaz 1x HDMI izeja (Output) un 1x USB-C (UVC jeb USB Video Class) tiešai video straumēšanai datorā.
· Barošanas opcijas: Maināmi NP-F tipa akumulatori (NP-F970/960 saderība) un līdzstrāvas (DC) ligzda stacionārai barošanai.
· Akumulatori (komplektā): Vismaz 10 gab. NP-F tipa akumulatori (ietilpība ne mazāka par 6600 mAh katram).
· Lādētājs (komplektā): Ātrās uzlādes ierīce, kas spēj vienlaicīgi lādēt vismaz 4 NP-F akumulatorus (vai divi lādētāji, katrs uz 2–4 ligzdām). Ietver barošanas bloku.
· Stacionārā barošana: Vismaz 4 gab. maiņstrāvas/līdzstrāvas (AC/DC) barošanas bloki (adapteri) uztvērēju pieslēgšanai pie 220V elektrotīkla nepārtrauktai darbībai stacionāros punktos.
· Stiprinājumi (komplektā): Vismaz 5 gab. izturīgi metāla stiprinājumi pārejai no ¼” vītnes uz kameras “auksto pēdu” (Cold Shoe adapteri), nodrošinot katras ierīces (1x TX un 4x RX) stabilu montāžu.
· Kabeļi (komplektā): Vismaz 5 gab. elastīgi, augstas kvalitātes HDMI kabeļi (garums ap 0.5m – 1.5m), kas piemēroti kameru un monitoru savienošanai.
· Korpuss un montāža: Ierīču korpusos jābūt integrētām standarta ¼” vītnēm stiprināšanai pie statīva vai kameras.
· Transportēšanas koferis: Triecienizturīgs un mitrumizturīgs cieta tipa koferis (Hard case) ar individuāli pielāgotiem putu ieliktņiem (griezumiem) visam komplektam (1x TX, 4x RX, akumulatori, lādētāji, DC adapteri, stiprinājumi un kabeļi).
Garantija un atbalsts:
· Vēlamā garantija – vismaz 24 mēneši.
· Garantija akumulatoriem un barošanas blokiem: ne mazāka kā 6 mēneši.
· Piegādātājam jānodrošina tehniskais atbalsts un konsultācijas preces montāžas brīdī.

	1 x TX
4 x RX
	
	
	

	5.
	Monitora sienas stiprinājums (kronšteins):
· Paredzētais lietojums: Monitora stiprināšanai pie vertikālas virsmas (sienas).
· Saderīgais ekrāna izmērs: Jāatbalsta 27" (collu) monitors.
· VESA standarts: 100 x 100 mm
· Minimālā kravnesība: Ne mazāka kā monitora svars (vismaz 8 kg).
· Kustības funkcijas: Slīpuma regulēšana (Tilt) un pagriešanas funkcija (Swivel).
· Attālums līdz sienai: Kompakts dizains vai regulējams izvirzījums.
· Materiāls: Izturīgs metāls (tērauds vai alumīnijs).
· Vēlamā krāsa: Melna
· Komplektācija: jābūt iekļauti visi nepieciešamie montāžas elementi (skrūves, dībeļi).
Vēlamā garantija: vismaz 24 mēneši.
	3
	
	
	

	6.
	Grīdas statīvs (Tripod) ar video galvu:
· Saderība: Pilnībā saderīgs ar bezspoguļa kameru (fiksācija ar standarta 1/4" skrūvi).
· Pielietojums: Paredzēts stacionārai video filmēšanai, tiešraidēm, studijas darbam un mainīgiem lauka apstākļiem.
· Kravnesība: Minimālā statīva un tā galvas kravnesība – ne mazāka kā 2,5 kg (lai droši noturētu kameru kopā ar piederumiem).
· Materiāls: Izturīgs alumīnijs vai oglekļa šķiedra (karbons).
· Sekciju skaits: 3 līdz 4 kāju sekcijas ar fiksācijas mehānismiem ("Flip lock" vai "Twist lock").
· Augstuma diapazons:
· Maksimālais darba augstums: ne mazāks kā 145 cm.
· Minimālais darba augstums: ne lielāks kā 50 cm.
· Stabilitāte: Kājas aprīkotas ar neslīdošas gumijas uzgaļiem.
· Statīva galva (Tripod Head)
· Tips: 2-way vai 3-way video galva ar hidraulisko amortizāciju (Fluid Video Head) vienmērīgai kustībai.
· Kustība: 360° horizontālā panorāma un vertikālais slīpums bez rāvieniem. Aprīkota ar vadības sviru (Pan bar).
· Līmeņrādis: Integrēts burbuļa līmeņrādis.
· Komplektācijā jābūt iekļautai transportēšanas somai ar plecu siksnu.
· Precei jābūt jaunai, nelietotai un oriģinālajā iepakojumā.
Vēlamā garantija: vismaz 24 mēneši no piegādes brīža.
	1
	
	
	

	7.
	Galda/rokas video statīvs (Grip/Mini Tripod)
· Saderība: Mehāniski saderīgs ar bezspoguļa kameru (standarta 1/4" skrūve).
· Pielietojums: Paredzēts logošanai (filmēšanai no rokas kustībā) un izmantošanai kā galda statīvam tiešraidēm vai tālvadībai.
· Kravnesība: Ne mazāka kā 1,2 kg.
· Transformācija: Divi darba režīmi – saliktā veidā kalpo kā ergonomisks rokturis (Grip) filmēšanai no rokas, atvērtā veidā – kā stabils galda trīskājis (Mini Tripod).
· Kustības regulēšana: Galvas slīpuma (Tilt) regulēšana un ātra kameras pagriešana par 90° (vertikālam video formātam / Shorts / Reels).
· Izmēri un svars: kopējais garums roktura režīmā nepārsniedz 20 cm, svars – ne lielāks kā 250 g (bez baterijām/kameras).
· Tālvadības un savienojamības prasības: Bezvadu Bluetooth savienojums ar kameru. Rokturī integrētas pogas: vismaz foto slēdzis, video ieraksta sākšana/apturēšana, digitālā tālummaiņa (Zoom). Pilnīga saderība ar kameras tālvadības protokolu.
· Precei jābūt jaunai, nelietotai un oriģinālajā iepakojumā.
Vēlamā garantija: vismaz 24 mēneši no piegādes brīža.
	1
	
	
	

	8.
	Statīvs un piederumi video uztvērējiem (RX).
Aprīkojums paredzēts bezvadu video sistēmas uztvērēju montāžai, drošai fiksācijai un autonomai barošanai pasākumu un video filmēšanas laikā.
· Tips: Kompakts gaismas vai studijas aprīkojuma statīvs (Light stand)
· Maksimālais augstums: Ne mazāks kā 200 cm
· Minimālais augstums: Ne lielāks kā 90 cm
· Garums saliktā veidā: Ne lielāks kā 60 cm (ērtai transportēšanai)
· Kravnesība (Celtspēja): Ne mazāka kā 2.0 kg (ņemot vērā uztvērēja un akumulatora svaru)
· Svars: Ne lielāks kā 1.2 kg
· Materiāls: Alumīnijs vai oglekļa šķiedra (karbons)
· Stiprinājuma ligzda (galva): Standarta 5/8" tapa (Spigot) ar 1/4" vītni augšpusē
· Sekciju skaits: 3 vai 4 sekcijas ar drošiem fiksatoriem (klipšiem vai skrūvējamiem)
· Kāju tips: Stabila trīskāju (Tripod) bāze ar neslīdošiem uzgaļiem
· Tehniskās prasības akumulatoru stiprinājumiem:
· Stiprinājuma veids (skava): Universāla, regulējama cauruļu skava (Crab Clamp / Super Clamp tipa) ar stipru fiksācijas mehānismu.
· Saderība ar statīvu: Skavai jābūt saderīgai ar statīva kājas/centrālās ass diametru (aptuveni 15–35 mm).
· Akumulatora plate: Skava integrēta ar adaptera plati NP-F tipa akumulatoriem, kurai ir 1/4" vītne stiprināšanai pie skavas.
· Materiāls: Metāls (alumīnija sakausējums) ilgmūžībai un drošībai.
· Komplektācijā jābūt iekļautai transportēšanas somai ar plecu siksnu.
· Precei jābūt jaunai, nelietotai un oriģinālajā iepakojumā.
Vēlamā garantija: vismaz 24 mēneši no piegādes brīža.
	4
	
	
	

	KOPĀ:
	



* Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču pārdošanu un piegādi, tai skaitā, bet ne tikai, piedāvājumā atspoguļotās izmaksas, preču piegādes izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie preču sadārdzinājuma izdevumi līguma darbības laikā, kā arī citi izdevumi.

Piedāvājuma kopējā summa bez PVN ir __________________ (summa ciparos un vārdos);

PVN summa ir 	_(summa ciparos un vārdos);

Piedāvājuma kopējā summa ar PVN ir _______________________ (summa ciparos un vārdos).

Preču piegādes vieta – Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404.

Preču piegādes termiņš: ___ (____________) dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 

Samaksas nosacījumi: ___ (____________) dienu laikā pēc preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Garantijas termiņš precēm: ___ (____________) mēneši no preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Papildu informācija (ja nepieciešama): __________________________________________________________.

	Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds
	
	

	Ieņemamais amats
	
	

	Paraksts
	
	

	Datums
	
	



2

