FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
dalībai iepirkumā (tirgus izpētē) “Elektrotehnisko preču, mērinstrumentu, 
būvniecības instrumentu un materiālu piegāde” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. DTTT 2026/30)

2026.gada ___. ____________



	Pretendents:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģ. Nr. vai personas kods:
	

	PVN maksātāja reģ. Nr. :
	

	Juridiskā adrese:
	

	Bankas nosaukums:
	

	SWIFT kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	
	

	Amatpersona:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Paraksta tiesības (pamatojums):
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese:
	

	
	

	Kontaktpersona:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese:
	






Iepazinušies ar Iepirkuma “Elektrotehnisko preču, mērinstrumentu, būvniecības instrumentu un materiālu piegāde” (identifikācijas Nr. DTTT 2026/30) Instrukciju un tehniskās specifikācijas prasībām, sagatavojam un iesniedzam savu piedāvājumu:

	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums
	Preces raksturojums
	Piedāvātās preces apraksts (atbilstoši 3.kolonnas prasībām)
	Plānotais daudzums
	Vienas vienības cena* EUR bez PVN (ar divām zīmēm aiz
komata)
	Kopējā summa, EUR, bez PVN (ar divām zīmēm aiz
komata)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.daļa –  Elektroinstalācijas materiāli. elektrotehniskās komponentes un mērinstrumenti    

	1.1.
	Minikontaktors
	Marka: Noark
Modelis: Ex9CS06
Vai līdzīgu parametru ierīce.
	
	15 gab.
	
	

	1.2.
	Papildkontakts minikontaktoram
	Kontaktu skaits: (NO) 2
Kontaktu skaits: (NC) 2
Marka: Noark
Modelis: AX4122
Vai līdzīgu parametru ierīce.
	
	15 gab.
	
	

	1.3.
	Avārijas "STOP" poga
	Krāsains korpusa vāks: Dzeltens
Palīgķēdes savienojuma veids
Korpusa materiāls: Plastmasa
Montāžas metode: Virsmas montāža
Komandpozīciju skaits: 1
Kontaktu skaits: (NC) 1, (NO) 0 
Sēnes formas spiedpogu skaits 1
Piemērots avārijas apturēšanai
Pagriešanas atbrīvošana
	
	15 gab.
	
	

	1.4.
	Kontaktdakša 3P+N+PE
	Aizsardzības pakāpe: IP44
Kabeļa ieeja: Blīvslēga uzgrieznis
Materiāls: PVC
Nom. spriegums: 400V
Nominālā strāva: 16 A
Polu skaits: 5
Kontakti: 3P+N+PE
	
	15 gab.
	
	

	1.5.
	Kontaktligzda 3P+N+PE
	IP44
Kabeļa ieeja: Blīvslēga uzgrieznis
Materiāls: PVC
Nom. spriegums: 400V
Nominālā strāva: 16 A
Polu skaits: 5
Kontakti: 3P+N+PE
Montāža: Virsapmetuma
	
	5 gab.
	
	

	1.6.
	Klemmes klucis 
	Krāsa: Balta, melna, oranža vai caurspīdīgā
Šķērsgriezums: 4 mm2
Kontaktu skaits: 12
Korpusa izolācijas materiāls: Termoplastisks
Montāžas metode: Tieša montāža
Pieslēgšanas pozīcija: Sāniski
Savienojuma veids: Skrūvju savienojums
	
	120 gab.
	
	

	1.7.
	Klemmes klucis 
	Krāsa: Balta, melna, oranža vai caurspīdīgā
Šķērsgriezums: 6 mm2
Kontaktu skaits: 12
Korpusa izolācijas materiāls: Termoplastisks
Montāžas metode: Tieša montāža
Pieslēgšanas pozīcija: Sāniski
Savienojuma veids: Skrūvju savienojums
	
	120 gab.
	
	

	1.8.
	Automātiskais slēdzis
	Līkne: C
Polu skaits: 1
Nominālā strāva (A): 16
Nominālais spriegums (V): 240
Sprieguma veids: AC
	
	48 gab.
	
	

	1.9.
	Automātiskais slēdzis
	Līkne: C
Polu skaits: 1
Nominālā strāva (A): 10
Nominālais spriegums (V): 240
Sprieguma veids: AC
	
	48 gab.
	
	

	1.10.
	Automātiskais slēdzis
	Līkne: B
Polu skaits: 1
Nominālā strāva (A): 6
Nominālais spriegums (V): 240
Sprieguma veids: AC
	
	24 gab.
	
	

	1.11.
	Automātiskais slēdzis
	Līkne: B
Polu skaits: 1
Nominālā strāva (A): 16
Nominālais spriegums (V): 240
Sprieguma veids: AC
	
	120 gab.
	
	

	1.12.
	Automātiskais slēdzis
	Līkne: B
Polu skaits: 1
Nominālā strāva (A): 10
Nominālais spriegums (V): 240
Sprieguma veids: AC
	
	120 gab.
	
	

	1.13.
	Automātiskais slēdzis
	Līkne: B
Polu skaits: 3
Nominālā strāva (A): 16
Nominālais spriegums (V): 240
Sprieguma veids: AC
	
	16 gab.
	
	

	1.14.
	Automātiskais slēdzis
	Līkne: B
Polu skaits: 2
Nominālā strāva (A): 25
Nominālais spriegums (V): 240
Sprieguma veids: AC
	
	12 gab.
	
	

	1.15.
	Strāvas noplūdes automātslēdzis
	Frekvence: 50Hz
Moduļu skaits: 4
Nominālā strāva: 25A
Noplūdes nominālā strāva: 0,03A
Polu skaits: 4
Sprieguma veids: AC
	
	12 gab.
	
	

	1.16.
	Strāvas noplūdes automātslēdzis
	Frekvence: 50Hz
Moduļu skaits: 2
Nominālā strāva: 25A
Noplūdes nominālā strāva: 0,03A
Polu skaits: 2
Sprieguma veids: AC
	
	12 gab.
	
	

	1.17.
	Elektroenerģijas skaitītājs
	Enerģijas veids: aktīva jauda
Frekvence: 50 Hz
Maks. strāva (Imax): 50A
Nom. spriegums (Un) N-L: 230V
Nom. strāva (In): 5A
Pola veids: 1-fāzes
Skaitītāja veids: Elektroniskais
Tarifa veids: 1-tarifs
Montāža: DIN
	
	5 gab.
	
	

	1.18.
	Elektroenerģijas skaitītājs
	Enerģijas veids: Aktīvā jauda
Frekvence: 50 Hz
Nomin. spriegums (Un) N-L: 230 V
Strāvas stiprums (In/Imax): 5-10 (40-100) A
Pola veids: 3-fažu
Skaitītāja veids: Elektroniskais
Tarifa veids: 1-tarifs
Montāža: DIN
	
	5 gab.
	
	

	1.19.
	Fāžu pazušanas kontolierīce
	Elektriskā savienojuma veids: Skrūvju savienojums
Fāzes atslēgšanās uzraudzība 
Fāzes neatbilstības uzraudzība
Maks. atslēgšanas aizkaves laiks: 4 sekundes
Maks. pielāgojamais atslēgšanas aizkaves laiks: 4 sekundes
Normāli atvērto kontaktu skaits: (NO) 1
Sprieguma mērīšanas diapazons: 140 .. 270 V
Vadības nomin. spriegums AC (50Hz): 400 .. 400 V
Vadības sprieguma veids: Maiņstrāva
	
	6 gab.
	
	

	1.20.
	Krēslas relejs
	Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
Aizsardzības pakāpe (IP), gaismas sensoram: IP65
Ar programmējamu izslēgšanos naktī
Gaismas sensora montāžas metode: Arēja zonde
Moduļu skaits: 1
Montāžas metode: DIN
	
	6 gab.
	
	

	1.21.
	Enerģijas patēriņa ierobežotājs
	Frekvences mērīšanas spriegums :50 Hz
Fāžu skaits: 1
Nom. darba strāva: 16 A
Nomin. mērīšanas spriegums: 230 V
Normāli atvērto kontaktu skaits: (NO) 1
Sprieguma veids: AC
Non. Jauda: 200-2000VA, 
Moduļu skaits: 2
	
	6 gab.
	
	

	1.22.
	Kāpņu telpas (gaiteņu) relejs
	Barošanas sprieguma veids: AC
Barošanas spriegums: 230 V
Moduļu skaits: 2
Montāžas metode: DIN sliede
Normāli atvērto kontaktu skaits: (NO) 1-2
Slēdža nominālā strāva: 10-16 A
Vadības sprieguma veids: AC
Vadības spriegums: 230 V
	
	16 gab. 
	
	

	1.23.
	Impulsa relejs
	Enerģijas veids: aktīva jauda
Frekvence: 50Hz
Maks. strāva (Imax): 50A
Nomin. spriegums (Un) N-L: 230V
Nomin. strāva (In): 5A
Pola veids: 1-fāzes
Skaitītāja veids: Elektroniskais
Tarifa veids: 1-tarifs
Montāža: DIN
	
	5 gab.
	
	

	1.24.
	Instalācijas kontaktors ar manuālu vadību
	Ierosināšanas nomin. spriegums: 230 VAC
Nomim. darba spriegums: 230 VAC
Nom. strāva: 20 A
Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 2
	
	5 gab.
	
	

	1.25.
	Modulārs kontaktors
	Aizsardzības pakāpe (IP): IP20
Ierosināšanas nomin.\ spriegums: 230 VAC
Nomim. darba spriegums: 230 .. 400 V
Nom. strāva: 16 - 25A
Normāli atvērto kontaktu skaits (NO): 4
	
	5 gab.
	
	

	1.26.
	Spaile DIN sliedei
	Dzīslu šķērsgriezums (mm2): 12-16
Strāvas stiprums (A): 16
Spriegums (V): 400
Vietu skaits: 7-9
Montāžas metode: DIN
	
	50 gab.
	
	

	1.27.
	Spaile
	Krāsa: Bēša
Līmeņu skaits: 1
Monolītas dzīslas šķērsgriezums: 0.5 .. 4 mm²
Montāžas metode: DIN
Nom. strāva: 16A
Savienojuma veids: Pieskrūvēšana
	
	300 gab.
	
	

	1.28.
	Spaile
	Krāsa: Zila
Līmeņu skaits: 1
Monolītas dzīslas šķērsgriezums: 0.5 .. 4 mm²
Montāžas metode: DIN
Nom. strāva: 16A
Savienojuma veids:
Pieskrūvēšana
	
	100 gab.
	
	

	1.29.
	Zvanu poga
	Strāvas stiprums (A):10
Spriegums (V): 230
Montāžas metode: Virsapmetuma
Taustiņu skaits (gab.): 1
Krāsa: Balta vai pelēka
	
	50 gab.
	
	

	1.30.
	Pārslēdzis
	Strāvas stiprums (A): 10
Spriegums (V): 230
Montāžas metode: Virsapmetuma
Taustiņu skaits (gab.): 1
Krāsa: Balta vai pelēka
	
	30 gab.
	
	

	1.31.
	Krustslēdzis
	Strāvas stiprums (A):10
Spriegums (V): 230
Montāžas metode: Virsapmetuma
Taustiņu skaits (gab.): 1
Krāsa: Balta vai pelēka
	
	20 gab.
	
	

	1.32.
	Slēdzis
	Strāvas stiprums (A): 10
Spriegums (V): 230
Montāžas metode: Virsapmetuma
Taustiņu skaits (gab.): 1
Krāsa: Balta vai pelēka
	
	20 gab.
	
	

	1.33.
	Slēdzis 
	Strāvas stiprums (A):10
Spriegums (V): 230
Montāžas metode: Virsapmetuma
Taustiņu skaits (gab.): 2
Krāsa: Balta vai pelēka
	
	20 gab.
	
	

	1.34.
	Kontaktligzda
	Strāvas stiprums (A):16
Spriegums (V): 230
Montāžas metode: Virsapmetuma
Vienvietīga
Krāsa: Balta vai pelēka
	
	30 gab.
	
	

	1.35.
	Nozarkarba
	Garums (mm): 75-85
Platums (mm): 75-85
Dziļums (mm): 40-45
Vietu skaits: 6
Montāžas metode: Virsapmetuma
Materiāls: Plastmasa
Krāsa: Balta, pelēka vai melna
	
	30 gab.
	
	

	1.36.
	Spuldze
	Spriegums (V): 230
Standarts: GU10
Spuldzes veids: LED
Spilgtums (lm):180-500
Spektrs (K): 4000-6500
Jauda (W): 3-5
Korpusa materiāls: Plastmasa
	
	50 gab.
	
	

	1.37.
	Spuldzes ietvere 
	Spriegums (V): 230
Standarts: GU10
Materiāls: Keramika/Porcelāns
	
	100 gab.
	
	

	1.38.
	DIN sliede
	Platums (mm): 35
Garums (mm): 1000
Materiāls: Metāls
Izpildījums: Perforēta
	
	30 m
	
	

	1.39.
	Montāžas vads
	Dzīslu šķērsgriezums (mm2): 1.5
Dzīslas materiāls: Varš
Dzīslu skaits: 1
Izolācijas krāsa: Melna
Dzīslas lokanība: Monolīts
	
	300 m
	
	

	1.40.
	Montāžas vads
	Dzīslu šķērsgriezums (mm2): 1.5
Dzīslas materiāls: Varš
Dzīslu skaits: 1
Izolācijas krāsa: Zila/Tumši zila
Dzīslas lokanība: Monolīts
	
	300 m
	
	

	1.41.
	Montāžas vads
	Dzīslu šķērsgriezums (mm2): 1.5
Dzīslas materiāls: Varš
Dzīslu skaits: 1
Izolācijas krāsa: Dzelten-zaļa
Dzīslas lokanība: Monolīts
	
	300 m
	
	

	1.42.
	Kabelis
	Dzīslu skaits: 5
Kabeļa tips: OWY
Dzīslas materiāls: Varš
Šķērsgriezums: 1.5 mm²
Dzīslas lokanība: Lokans
	
	100 m
	
	

	1.43.
	Kabelis
	Dzīslu skaits (gab.): 3
Dzīslu šķērsgriezums (mm2): 1.5
Dzīslas materiāls: Varš
Kabeļa tips: H03VV / OMY
Dzīslas lokanība: Lokans
	
	100 m
	
	

	1.44.
	Lodāmura uzgalis
	Saderīgs ar lodēšanas staciju  „SOLOMON SORNY ROONG”
Tip dimensions: 0.5mm
Tip shape: conical
	
	25 gab. 
	
	

	1.45.
	LED lente
	Gaismas elementu skaits (gab./m.): 50-60
Jauda (W/m): 4.5 - 5
Krāsa: Balta
Spektrs (K): 4000 - 4500
Spilgtums (lm/m): 80 - 100
Spriegums (V): 12
Aizsardzības klase (IP): 20
Gaismas krāsa: Neitrāli balta
	
	30 m
	
	

	1.46.
	Kontaktligzdu bloks ar slēdzi
	Aizsardzības pakāpe: IP44
Materiāls: PVC
Nom. spriegums: 400V / 230V
Nominālā strāva: 16 A
Polu skaits: 5
Kontakti: 
3P+N+PE x 1
1P+N+PE x2
Korpusa krāsa: pelēka
	
	15 gab.
	
	

	1.47.
	Multifunkcionālas strāvas mērīšanas knaibles
	Kategorija: Maiņstrāvas strāvas mērīšanas knaibles
Maiņstrāva: 0.04 - 400 A
Maiņstrāvas mērīšana:  Bezkontakta
Līdzspriegums: līdz 600 V
Maiņspriegums: līdz 600 V
Pretestība: 1 - 40000000 Ω
Materiāls: ABS plastmasa
Ar ekrānu
	
	15 gab.
	
	

	Kopā par 1.daļu:
	

	2.daļa –   Mācību darbnīcu instrumenti, būvmateriāli un palīgmateriāli

	2.1.
	Urbju ar titāna pārklājumu komplekts metālam
	Urbju komplekts paredzēts metāla, tērauda, krāsaino metālu un plastmasas urbšanai. 
Urbji izgatavoti no augstas kvalitātes tērauda vai ekvivalenta materiāla. 
Komplektā jābūt vismaz 15 urbjiem. 
Urbju diametri: 
· 1,5 mm
· 2,0 mm
· 2,5 mm
· 3,0 mm
· 3,2 mm
· 3,5 mm
· 4,0 mm
· 4,5 mm
· 5,0 mm
· 5,5 mm
· 6,0 mm
· 6,5 mm
· 7,0 mm
· 8,0 mm
· 10,0 mm vai ekvivalents izmēru komplekts diapazonā no 1,5 mm līdz 10 mm.
Urbjiem jābūt cilindriskam kātam, kas piemērots izmantošanai ar standarta elektriskajām urbjmašīnām un urbšanas stendiem. 
Urbji piegādājami izturīgā plastmasas vai metāla uzglabāšanas kārbā ar urbju izmēru marķējumu.
	
	15 iepak.
	
	

	2.2.
	Griešanas disks metālam
	Griešanas disks paredzēts melnā tērauda, nerūsējošā tērauda un citu metālu griešanai. 
Disks piemērots lietošanai ar leņķa slīpmašīnām. 
Diska izmēri: 
· ārējais diametrs: 125 mm;
· biezums: 1,2 mm;
centra atveres diametrs: 22mm
	
	30 gab.
	
	

	2.3.
	Zāģis metālam 
	Zāģis metālam paredzēts metāla, tērauda, alumīnija un citu krāsaino metālu griešanai.
Apstrādes  materiāls: Metāls
Garums: 300 mm
Materiāls: Gumija, Metāls
Maināms asmens: Jā
Asmens iekļauts: Jā
Asmeņu skaits: 1
Rokturis pārklāts ar plastmasu vai gumiju
	
	15 gab.



	
	

	2.4.
	Zāģa asmens metālam
	Zāģa asmens paredzēts metāla, tērauda, alumīnija un citu krāsaino metālu griešanai ar rokas metāla zāģi. 
Asmens garums: 300 mm. 
Asmens platums: 12 mm. 
Zobu skaits: 24 zobi collā.
	
	180 gab.
	
	

	2.5.
	Leņķzāģēšanas kaste 
	Leņķzāģēšanas kaste paredzēta koka, plastmasas un citu līdzīgu materiālu precīzai zāģēšanai noteiktos leņķos. 
Izgatavota no izturīgas ABS plastmasas vai ekvivalenta materiāla.
Izmēri: 
· garums: 350–480 mm;
· platums: 50–70 mm;
· augstums: 30–55 mm. 
Kastei jābūt aprīkotai ar vadotnēm griešanai šādos leņķos- 22,50, 450, 900.
	
	15 gab.
	
	

	2.6.
	Rokas zāģis 
	Rokas zāģis paredzēts koka, kokskaidu plātņu, saplākšņa, lamināta, PVC un citu līdzīgu materiālu zāģēšanai. 
Zāģa asmenim jābūt izgatavotam no augstas kvalitātes rūdīta tērauda vai ekvivalenta materiāla. 
Asmens garums: 300–375 mm. 
Zobu skaits: 13–14 vai 15-16 zobi collā. 
Rokturis no plastmasa vai koka 
	
	15 gab.
	
	

	2.7.
	Daudzpakāpju urbis
	Urbja veids: konisks, daudzpakāpju
Diametra diapazons: 4–32 mm
Pakāpju skaits: 15 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm)
Materiāls: ātrgriezējtērauds
Pārklājums: titāna nitrīds (TiN)
Griešanas leņķis: 118°
Kāta tips: 1/4" sešstūra kāts (HEX)
Maksimālais materiāla biezums: 4 mm
Piemēroti materiāli: tērauds, krāsainie metāli, varš, misiņš, alumīnijs, nerūsējošais tērauds, plastmasa, koks
	
	5 gab.
	
	

	2.8.
	Skrūvgriežu uzgalis
	Skrūvgriežu uzgalis ir piemērots elektriskajiem un akumulatora skrūvgriežiem.
Uzgaļa materiāls: augstas kvalitātes sakausējuma tērauds (piem. S2)
Garums [mm]: 50-75 mm
Uzgaļa tips: PH2
	
	30 gab.
	
	

	2.9.
	Skrūvgriežu uzgalis
	Skrūvgriežu uzgalis ir piemērots elektriskajiem un akumulatora skrūvgriežiem.
Uzgaļa materiāls: augstas kvalitātes sakausējuma tērauds (piem. S2)
Garums [mm]: 50-75 mm
Uzgaļa tips: PH3
	
	30 gab.
	
	

	2.10.
	Skrūvgriežu uzgalis
	Skrūvgriežu uzgalis ir piemērots elektriskajiem un akumulatora skrūvgriežiem.
Uzgaļa materiāls: augstas kvalitātes sakausējuma tērauds (piem. S2)
Garums [mm]: 50-75 mm
Uzgaļa tips: PZ1
	
	30 gab.
	
	

	2.11.
	Skrūvgriežu uzgalis
	Skrūvgriežu uzgalis ir piemērots elektriskajiem un akumulatora skrūvgriežiem.
Uzgaļa materiāls: augstas kvalitātes sakausējuma tērauds (piem. S2)
Garums [mm]: 50-75 mm
Uzgaļa tips: PZ2
	
	30 gab.
	
	

	2.12.
	Skrūvgriežu uzgaļu turētājs
	Magnētiskais uzgaļu turētājs, kas paredzēts drošai un ērtai skrūvgrieža uzgaļu noturēšanai.
Tehniskās specifikācijas:
Garums: 60 mm
Magnēts: jā
Materiāls: nerūsējošais tērauds
Turētāja izmērs: 1/4" (6,3 mm)
Instrumenta turētāja tips: sešstūrains
Saderība:
Uzgaļu turētājs ir saderīgs ar visiem standarta 1/4" (6,3 mm) sešstūra formas skrūvgrieža uzgaļiem, kā arī ar skrūvgriežiem, urbjmašīnām un akumulatoru skrūvgriežiem, kam ir 1/4" sešstūra patrons.
	
	15 gab.
	
	

	2.13.
	Bīdmērs
	Mērinstruments, kas izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda. Tā galvenais mērķis ir precīzu ārējo, iekšējo, augstuma un dziļuma mērījumu veikšana. 
Tehniskās specifikācijas:
Mērījumu diapazons: 0–150 mm
Mērījumu precizitāte: ±0.05 mm
Materiāls: nerūsējošais tērauds
Mērījumu veidi: ārējie, iekšējie, augstuma un dziļuma mērījumi
Metriskā skala: jā
Nolasīšanas veids: tradicionālais (mehāniskais)
	
	10 gab.
	
	

	2.14.
	Mērlente 
	Mērlente celtniecības, montāžas un ikdienas tehnisko mērījumu veikšanai.
Tehniskās specifikācijas
· Tips: mērlente
· Lentes garums: 10 m
· Lentes platums: 28-35 mm
· Materiāls: plastmasa, gumija, tērauds
Skala: vienpusēja metriskā skala
	
	15 gab.
	
	

	2.15.
	Stūrenis
	Nodrošina precīzu taisnā leņķa noteikšanu.
Materiāls: alumīnija sakausējums vai metāls
Izmēri: 250 × 190 mm / 300 × 190 mm vai 350 × 190 mm
Instrumenta tips: galdnieka leņķis (taisnleņķa trafarets)
	
	20 gab.
	
	

	2.16.
	Skrūves  
	Montāžas skaidu materiālu piestiprināšanai pie tērauda karkasa.
Tips: Montāžas skrūve skaidu plāksnēm, tērauda karkasiem.
Materiāls: Tērauds
Skrūves garums, mm: 13
Galvas diametrs, mm: 10-11
Diametrs, mm: 4.2
Uzgaļa tips: PH2
	
	2000 gab.
	
	

	2.17.
	Līmeņrādis  
	Līmeņrādis, kas paredzēts precīzai horizontālu un vertikālu virsmu pārbaudei.
Garums: 230-300 mm
Ampulu skaits: 2 (horizontāla, vertikāla)
Materiāls: ABS plastmasa, alumīnijs
Magnēts: jā
Precizitāte: 0,5 - 1 mm/m
	
	15 gab.
	
	

	2.18.
	F veida spīles  
	Izmantots, lai nostiprinātu objektus un materiālus..
Tehniskās specifikācijas
Tips: universālā skava (F-veida)
Garums [mm]: 100-150
Dziļums [mm]: 34-50
Nolaižamā balstiekārta
Materiāls: tērauds, plastmasa
	
	30 gab.
	
	

	2.19.
	Vītņurbis
	Apvienotas urbšanas un vītņgriešanas funkcijas vienā darbībā. Tas paredzēts precīzu metrisko vītņu griešanai un ir piemērots gan mašīnveida, gan manuālai lietošanai.
Tehniskās specifikācijas:
Zīmols: WAART (vai citu zīmolu vītņurbis ar līdzīgiem parametriem)
Tips: Vītņgrieznis
Pielietojums: Universālā
Materiāls: Tērauds
Uzgaļa tips: HEX
Izmēri: M6x1.0x57.5 mm
	
	5 gab. 
	
	

	2.20.
	Kroņurbis
	Kroņurbis ar SDS-Plus kātu ir paredzēts caurumu urbšanai betonā, silikātos un ķieģeļos.
Tehniskās specifikācijas:
Diametrs: 68 mm
Maksimālais urbšanas dziļums: 50 mm
Centrēšanas urbja diametrs: 6 mm
Vītnes izmērs: M16
Kāta tips: SDS-Plus
Cilindra materiāls: 50Cr
Pielietojums: betons, silikāti, ķieģelis
	
	10 gab. 
	
	

	2.21.
	Urbis betonam 
	Paredzēts betona urbšanai.
Tehniskā specifikācija:
Urbja diametrs, mm: 6
Urbja garums, mm: 100
Fiksators: Standarta
	
	10 gab.
	
	

	2.22.
	Dībeļnaglas
	Tehniskā specifikācija:
Tips: Naglu dībeļi
Garums, mm: 40-60
Urbja diametrs, mm: 6
Skaits iepakojumā: 200
Diametrs, mm: 6.0
Uzgaļa tips: PZ2
Virsmas apstrāde: Cinkots
Galvas forma: Gremdgalva
	
	3 iepak.
	
	

	2.23.
	Lodalvas stieple
	Lodēšanas materiāls, kas izstrādāts, lai nodrošinātu efektīvu un drošu lodēšanu elektronikas nozarē.
Tehniskās specifikācijas:
Svars: 100 g
Diametrs: 1.5 mm
Izskats: lodēšanas vads
Lodēšanas tips: mīkstai lodēšanai
Lodalvas sastāvs: Sn99Cu07Ag0
	
	30 gab.
	
	

	2.24.
	Kalifonijs
	Tehniskās specifikācijas:
Svars: 40-55g
	
	60 gab.
	
	

	2.25.
	Spīdīga ūdens dispersijas krāsa
	Universāla ūdens dispersijas emalja, kas paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem. Pielieto koka virsmu (dēļu, koka izstrādājumu), dažādu minerālo virsmu (betona un ķieģeļu sienu, ģipškartona u.c.), kā arī metāla virsmu krāsošanai.
Iepakojums(l): 0.45
Spīdums: Spīdīga
Pielietojums: Ārdarbiem/Iekšdarbiem
Bāze: Ūdens/ Akrila
Krāsa: Balta
	
	60 gab. 
	
	

	2.26.
	Ota
	Platums (collas): 0.75
Saru veids: Sintētiskie
Roktura materiāls: Koks / Plastmasa
Otas veids: Plakana
Ieteicamais pielietojums: Ūdens/Akrila bāzes krāsām
	
	20 gab. 
	
	

	2.27.
	Universāla špakteļmasa 
	Universālā špakteļmasa piemērota virsmas špaktelēšanai plānās un vidēji biezās kārtās uz dažādas izcelsmes virsmām: Cementa vai ģipša apmetums, ģipškartons, betons, koka skaidu un šķiedru plates.
Iepakojums (kg): 25-30
Krāsa: Balta
Gatava darbam.
Viegli uzklājama un slīpējama.
Mazs sarukums.
Nesatur šķīdinātājus.
	
	4 gab.
	
	

	2.28.
	Špaktellapsta
	Nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņa ar integrētu uzgaļu turētāju ir paredzēta apdares darbiem, špaktelēšanai un ģipškartona plākšņu skrūvju ieskrūvēšanai un atskrūvēšanai.
Tehniskās specifikācijas:
Materiāls: nerūsējošais tērauds
Darba platums: 100 - 125 mm
Roktura materiāls: Plastmasa
Pielietojums: būvniecība, krāsošanas darbi, skrūvju ieskrūvēšana un atskrūvēšana ģipškartona plākšņu stiprināšanai
	
	20 gab.
	
	

	2.29.
	Aizsargplēve 
	Aizsargplēve ir caurspīdīga plastmasas. Šī plēve ir ideāli piemērota krāsošanai, pasargājot mēbeles no putekļiem, netīrumiem un krāsas. To var izmantot arī ārpus telpām.
Biezums: 0,03 mm
Izmērs: 4 x 5 m
	
	60 gab.
	
	

	2.30.
	Baterija
	Baterijas izmērs: AA 
Tehnoloģija: Alkaline 
Spriegums: 1.5 V  
	
	100 gab.
	
	

	2.31.
	Baterija
	Baterijas izmērs: AAA 
Tehnoloģija: Alkaline 
Spriegums: 1.5 V  
	
	32 gab. 
	
	

	2.32.
	Baterija
	Baterijas izmērs: 6LR61
Tehnoloģija: Alkaline 
Spriegums: 9 V  
	
	120 gab. 
	
	

	2.33.
	Baterija
	Baterijas izmērs: D (R20, LR20)
Tehnoloģija: Alkaline 
Spriegums: 1.5 V  
	
	20 gab. 
	
	

	2.34.
	Līmēta koka plāksne
	Platums (mm): 600
Garums (mm): 2400
Biezums (mm): 18
Materiāls: Egle dabīga
	
	6 gab.
	
	

	2.35.
	Gāzbetona bloks 
	Garums (mm): 600
Platums (mm): 200
Augstums (mm): 200
Forma: Taisnstūrveida
Struktūra: Viendabīga
Pielietojums: Iekšsienām
	
	60 gab.
	
	

	2.36.
	Kniedes 
	Garums (mm): 10 - 16
Ārējais diametrs (mm): 5
Ar pusapaļu galvu
Materiāls: Alumīnijs
Standarts: DIN 660
	
	200 gab.
	
	

	2.37.
	Kniedētājs 
	Kniedes pistole ir rokas instruments, ko izmanto dažādu virsmu ātrai un ērtai nostiprināšanai kopā ar metāla kniežu palīdzību.
Kniedes diametrs: 2,4mm, 3,2mm, 4mm , 4,8mm
Instrumenta garums, mm: 250
Kniežu materiāls: alumīnijs
Roktura materiāls: metāls/plastmasa
Produkta veids: mehānisks
	
	3 gab.
	
	

	2.38.
	Kniedes 
	Materiāls: Alumīnijs
Standarts (DIN): 7337
Kniedes garums: 10 mm
Kniedes diametrs: 4 mm 
	
	250 gab.
	
	

	2.39.
	Zāģis gāzbetonam
	Paredzēts gāzbetona bloku, izolācijas plākšņu, ģipškartona plākšņu griešanai.
Tip: Gāzbetona zāģis
Garums, mm: 500-660
Materiāls: Tērauds
Zobiņu skaits: 34
	
	3 gab.
	
	

	2.40.
	Industriālais tīrīšanas papīrs
	Garums: 150 m
Platums: 30 cm
Materiāls: Celuloze
Krāsa: Zila
Higiēniskā papīra tips: Papīra dvieļi
Slāņu skaits: 3
Lapiņu skaits: 500
	
	2 gab.
	
	

	Kopā par 2.daļu:
	



* Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču pārdošanu un piegādi, tai skaitā, bet ne tikai, piedāvājumā atspoguļotās izmaksas, preču piegādes izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie preču sadārdzinājuma izdevumi līguma darbības laikā, kā arī citi izdevumi.

Piedāvājuma kopējā summa EUR bez PVN par 1.daļu ir ____________________ (summa ciparos un vārdos);
Piedāvājuma kopējā summa EUR bez PVN par 2.daļu ir ____________________ (summa ciparos un vārdos).

Preču piegādes vieta – Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404.

Preču piegādes termiņš: ___ (____________) dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 

Samaksas nosacījumi: ___ (____________) dienu laikā pēc preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Garantijas termiņš precēm: ___ (____________) mēneši no preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Papildu informācija (ja nepieciešama): __________________________________________________________.

	Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds
	
	

	Ieņemamais amats
	
	

	Paraksts
	
	

	Datums
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