FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
dalībai iepirkumā (tirgus izpētē) “Portatīvo datoru uzlādes un uzglabāšanas skapju piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DTTT 2026/37)

2026.gada ___. ____________



	Pretendents:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģ. Nr. vai personas kods:
	

	PVN maksātāja reģ. Nr. :
	

	Juridiskā adrese:
	

	Bankas nosaukums:
	

	SWIFT kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	
	

	Amatpersona:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Paraksta tiesības (pamatojums):
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese:
	

	
	

	Kontaktpersona:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese:
	






Iepazinušies ar Iepirkuma “Portatīvo datoru uzlādes un uzglabāšanas skapju piegāde” (identifikācijas Nr. DTTT 2026/37) Instrukciju un tehniskās specifikācijas prasībām, sagatavojam un iesniedzam savu piedāvājumu:

	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums, 
minimālās tehniskās prasības
	Plānotais daudzums,
gab.
	Piedāvātās preces apraksts (atbilstoši 2.kolonnas prasībām) 
	Cena* par vienību, EUR, bez PVN
(ar divām zīmēm aiz komata)
	Kopējā summa, EUR, bez PVN
(ar divām zīmēm aiz komata)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Portatīvo datoru uzlādes skapis 15 datoriem.
· Ietilpība – ne mazāk kā 15 portatīvie datori.
· Paredzēts 15" klases portatīvajiem datoriem, tostarp HP 255 G10, kura izmēri ir vismaz 36 x 23.6 x 1.86 cm.
· Katram datoram paredzēta atsevišķa uzglabāšanas vieta/nodalījums vai līdzvērtīgs risinājums, kas nodrošina datoru drošu un organizētu novietošanu.
· Skapja konstrukcijā jābūt paredzētai nodalītai zonai datoru oriģinālo barošanas bloku (lādētāju) un kabeļu tīrai un drošai fiksācijai, lai lietotāju zonā atrastos tikai uzlādes spraudņi.
· Iespēja vienlaicīgi uzlādēt vismaz 15 portatīvos datorus.
· Katram datoram nodrošināta atsevišķa elektrobarošanas pieslēguma vieta.
· Integrēta vai organizēta barošanas kabeļu novietošana, nepieļaujot brīvi karājošos un nekontrolēti savītus kabeļus.
· Barošanas sistēma paredzēta darbam ar 230 V, 50 Hz elektrotīklu.
· Katram nodalījumam jānodrošina viena standarta Schuko (Type F) 230V ligzda.
· Aizsardzība pret pārslodzi, īssavienojumu un pārkaršanu.
· Nodrošināta pietiekama ventilācija, lai uzlādes laikā samazinātu pārkaršanas risku. Aktīvās dzesēšanas sistēma (iebūvēti ventilatori) vai pastiprināta pasīvā ventilācija, kas nodrošina optimālu temperatūru, kad vienlaicīgi darbojas vismaz 15 230V lādētāji.
· Skapja korpusa konstrukcija – izturīga metāla konstrukcija, piemērota intensīvai lietošanai izglītības iestādē.
· Skapim ir durvis ar mehānisku slēdzeni vai līdzvērtīgu risinājumu, kas ierobežo neatļautu piekļuvi datoriem.
· Skapja konstrukcija nodrošina drošu datoru ievietošanu un izņemšanu, nebojājot datorus un to barošanas adapterus.
· Minimālie katra nodalījuma izmēri jāizvēlas tā, lai tajā varētu ievietot HP 255 G10 vai tehniski līdzvērtīgu 15" portatīvo datoru.
· Skapim jābūt stabilam un drošam ekspluatācijā.
· Mobilitāte: Konstrukcija uz 4 izturīgiem riteņiem (no tiem vismaz 2 aprīkoti ar bremžu fiksatoriem), ratiņu korpusā integrēts rokturis pārvietošanai.
· Elektriskajām sastāvdaļām un konstrukcijai jāatbilst piemērojamām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas drošības prasībām.
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	2.
	Portatīvo datoru uzlādes skapis 30 datoriem.
· Ietilpība – ne mazāk kā 30 portatīvie datori.
· Paredzēts 15" klases portatīvajiem datoriem, tostarp HP 255 G10, kura izmēri ir vismaz 36 x 23.6 x 1.86 cm.
· Katram datoram paredzēta atsevišķa uzglabāšanas vieta/nodalījums vai līdzvērtīgs risinājums, kas nodrošina datoru drošu un organizētu novietošanu.
· Skapja konstrukcijā jābūt paredzētai nodalītai zonai datoru oriģinālo barošanas bloku (lādētāju) un kabeļu tīrai un drošai fiksācijai, lai lietotāju zonā atrastos tikai uzlādes spraudņi.
· Iespēja vienlaicīgi uzlādēt vismaz 30 portatīvos datorus.
· Katram datoram nodrošināta atsevišķa elektrobarošanas pieslēguma vieta.
· Integrēta vai organizēta barošanas kabeļu novietošana, nepieļaujot brīvi karājošos un nekontrolēti savītus kabeļus.
· Barošanas sistēma paredzēta darbam ar 230 V, 50 Hz elektrotīklu.
· Katram nodalījumam jānodrošina viena standarta Schuko (Type F) 230V ligzda.
· Aizsardzība pret pārslodzi, īssavienojumu un pārkaršanu.
· Nodrošināta pietiekama ventilācija, lai uzlādes laikā samazinātu pārkaršanas risku. Aktīvās dzesēšanas sistēma (iebūvēti ventilatori) vai pastiprināta pasīvā ventilācija, kas nodrošina optimālu temperatūru, kad vienlaicīgi darbojas vismaz 30 230V lādētāji.
· Skapja korpusa konstrukcija – izturīga metāla konstrukcija, piemērota intensīvai lietošanai izglītības iestādē.
· Skapim ir durvis ar mehānisku slēdzeni vai līdzvērtīgu risinājumu, kas ierobežo neatļautu piekļuvi datoriem.
· Skapja konstrukcija nodrošina drošu datoru ievietošanu un izņemšanu, nebojājot datorus un to barošanas adapterus.
· Minimālie katra nodalījuma izmēri jāizvēlas tā, lai tajā varētu ievietot HP 255 G10 vai tehniski līdzvērtīgu 15" portatīvo datoru.
· Skapim jābūt stabilam un drošam ekspluatācijā.
· Mobilitāte: Konstrukcija uz 4 izturīgiem riteņiem (no tiem vismaz 2 aprīkoti ar bremžu fiksatoriem), ratiņu korpusā integrēts rokturis pārvietošanai.
· Elektriskajām sastāvdaļām un konstrukcijai jāatbilst piemērojamām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas drošības prasībām.
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	KOPĀ:
	



* Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču pārdošanu un piegādi, tai skaitā, bet ne tikai, piedāvājumā atspoguļotās izmaksas, preču piegādes un uzstādīšanas (ja nepieciešams) izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie preču sadārdzinājuma izdevumi līguma darbības laikā, kā arī citi izdevumi.

Piedāvājuma kopējā summa bez PVN ir __________________ (summa ciparos un vārdos);

PVN summa ir 	_(summa ciparos un vārdos);

Piedāvājuma kopējā summa ar PVN ir _______________________ (summa ciparos un vārdos).

Preču piegādes vieta – Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404.

Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš: ___ (____________) dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 

Samaksas nosacījumi: ___ (____________) dienu laikā pēc preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Garantijas termiņš precēm: ___ (____________) mēneši no preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Papildu informācija (pēc pretendenta ieskatiem): _________________________________________________.

	Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds
	
	

	Ieņemamais amats
	
	

	Paraksts
	
	

	Datums
	
	



2

