FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
dalībai iepirkumā (tirgus izpētē) “Drošības un novērošanas sistēmu materiālu, ierīču, iekārtu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. DTTT 2026/38)

2026.gada ___. ____________



	Pretendents:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģ. Nr. vai personas kods:
	

	PVN maksātāja reģ. Nr. :
	

	Juridiskā adrese:
	

	Bankas nosaukums:
	

	SWIFT kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	
	

	Amatpersona:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Paraksta tiesības (pamatojums):
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese:
	

	
	

	Kontaktpersona:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese:
	






Iepazinušies ar Iepirkuma “Drošības un novērošanas sistēmu materiālu, ierīču, iekārtu piegāde” (identifikācijas Nr. DTTT 2026/38) Instrukciju un tehniskās specifikācijas prasībām, sagatavojam un iesniedzam savu piedāvājumu:

	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums, 
minimālās tehniskās prasības
	Plānotais daudzums,
gab.
	Piedāvātās preces apraksts (atbilstoši 2.kolonnas prasībām) 
	Cena* par vienību, EUR, bez PVN
(ar divām zīmēm aiz komata)
	Kopējā summa, EUR, bez PVN
(ar divām zīmēm aiz komata)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Tīkla iekārta 5G. 
Minimālās prasības: 5G rūteri modems, Tīkla kartes tips: 10 / 100 / 1000 Mbps Print Server:Nav Bezvadu savienojuma standarti: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Datu apmaiņas ātrums: 3000 Mb/s Frekvence: 2.4, 5 GHz Ar vismaz vienu LAN (RJ 45),WAN-ports: Ir
	1
	
	
	

	2.
	Video kamera. 
Minimālās prasības: Konstrukcija: Turret, Izšķirtspēja: 4 MP, 2560 × 1440, objektīvs: 2,8 / 4 mm, nakts apgaismojums: IR, līdz 30 m, mikrofons ir, aizsardzība: IP67
	1
	
	
	

	3.
	Video kamera. 
Minimālās prasības: Konstrukcija: Bullet, Izšķirtspēja: 4 MP, 2560 × 1440, objektīvs: 2,8 / 4 mm, nakts apgaismojums: IR, līdz 30 m, mikrofons ir, aizsardzība: IP67
	1
	
	
	

	4.
	Video kamera. 
Minimālās prasības: Konstrukcija: Dome, Izšķirtspēja: 4 MP, 2560 × 1440, objektīvs: 2,8 / 4 mm, nakts apgaismojums: IR, līdz 30 m, mikrofons ir, aizsardzība: IP67
	1
	
	
	

	5.
	Tīkla kabelis. 
Minimālās prasības: UTP Cat.5e CU AWG24 0.5mm PVC, iekštelpu vismaz 304m
	1
	
	
	

	6.
	Apsardzes drošības sistēmas vadības panelis. 
Vismaz 4 zonas, bez korpusa
	2
	
	
	

	7.
	Apsardzes drošības sistēmas tastatūra. 
Minimālās prasības: tastatūra ar teksta ekrānu (LCD)
	3
	
	
	

	8.
	Iekštelpu sirēna/ strobspuldze. 
Tips: iekštelpu sirēna ar strobspuldzi Skaņas līmenis līdz 110 dB
	1
	
	
	

	9.
	Kustības detektors.
Detektors savietojams ar jebkuru vadu apsardzes paneli, 12V
	3
	
	
	

	10.
	Dūmu detektors. 
Minimālās prasības: 12V 4 vadu ar pamatni
	1
	
	
	

	11.
	Akumulators. 
Vismaz 12 v 7Ah
	1
	
	
	

	12.
	Transformators. 
Vismaz 45VA 16.5V 2.72A
	1
	
	
	

	13.
	Montāžas kaste. 
Izmēri vismaz (290x280x80)
	1
	
	
	

	14.
	IP telefons. 
Minimālās prasības: Ekrāns: 2,3 collu grafiskais LCD ekrāns ar izšķirtspēju 132x64 pikseļi un apgaismojumu, Līnijas: Atbalsta līdz 2 SIP kontiem, Skaņas kvalitāte: HD Voice, Audio kodeki: Opus, G.722 (platjoslas), G.711(A/μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.726, iLBC
	3
	
	
	

	15.
	Pārvaldāms PoE tīkla komutators. 
Minimālās prasības: Ierīces tips Easy Smart pārvaldāms Ethernet komutators Ethernet porti 8 × RJ45 Gigabit Ethernet, Portu ātrums 10/100/1000 Mb/s PoE porti 4 porti, PoE standarti IEEE 802.3af/at atkarībā no aparatūras versijas Maksimālā PoE jauda vienam portam Līdz 30 W attiecīgajās versijās, Kopējais PoE jaudas budžets, Līdz 64 W V3/V4/V5 versijās; VLAN IEEE 802.1Q, port-based VLAN, MTU VLAN VLAN skaits-lLīdz 32 vienlaikus konfigurētām VLAN, QoS - Port-based, 802.1p un DSCP prioritātes QoS rindas - 4 prioritāšu rindas, Komutācijas kapacitāte -16 Gb/s, Pakešu pārsūtīšanas ātrums 11,9 Mpps
	1
	
	
	

	16.
	Zigbee tīkla koordinators. 
Minimālās prasības: Atbalsta Zigbee 3.0; savienojums ar lokālo tīklu, izmantojot Ethernet; atbalsta PoE barošanu vai atsevišķu barošanas avotu; saderīgs ar Home Assistant un Zigbee2MQTT vai līdzvērtīgu atvērtu mājas automatizācijas risinājumu
	1
	
	
	

	17.
	Durvju/logu stāvokļa sensors.  Minimālas prasības: bezvadu sensors; Zigbee 3.0 vai līdzvērtīgs protokols; nosaka atvērta/aizvērta stāvokļa maiņu; darbojas ar piedāvāto centrmezglu
	1
	
	
	

	18.
	Kustības sensors. 
Minimālās prasības: Bezvadu; kustības noteikšana; saderīgs ar piedāvāto automatizācijas sistēmu; nodrošina notikumu nosūtīšanu sistēmai
	1
	
	
	

	19.
	Temperatūras un mitruma sensors. 
Minimālās prasības: Bezvadu; mēra temperatūru un relatīvo mitrumu; datus nodod automatizācijas sistēmai; nodrošina vērtību attēlošanu sistēmas saskarnē
	1
	
	
	

	20.
	Ūdens noplūdes sensors. 
Minimālās prasības: Bezvadu; konstatē ūdens klātbūtni; nosūta notikumu automatizācijas sistēmai brīdinājuma izveidei
	1
	
	
	

	21.
	Viedā elektriskā rozete. 
Minimālās prasības: 230 V maiņstrāva; attālināta ieslēgšana/izslēgšana; atbalsta automatizācijas sistēmas vadības komandas; vēlams elektroenerģijas patēriņa mērījums
	1
	
	
	

	22.
	Tīkla maršrutētājs. 
Minimālās prasības: vismaz 5 Gigabit Ethernet porti; atbalsta IPv4/IPv6, NAT, DHCP, VLAN 802.1Q, ugunsmūra konfigurēšanu un VPN savienojumus.
	2
	
	
	

	23.
	Bezvadu tīkla piekļuves punkts. 
Minimālās prasības: vismaz Wi-Fi 6 (802.11ax), 2,4 GHz un 5 GHz joslas, vismaz 1 Gigabit Ethernet ports, vairāki SSID, VLAN atbalsts un PoE barošana.
	1
	
	
	

	24.
	Pārvaldāms PoE tīkla komutators. 
Vismaz 8 Gigabit Ethernet porti, no kuriem vismaz 4 nodrošina PoE/PoE+; atbalsta VLAN, portu konfigurēšanu un tīkla diagnostiku
	1
	
	
	

	25.
	Āra bezvadu tīkla tilta iekārta. Vismaz darbība 5 GHz joslā; punkts–punkts savienojuma izveidei starp ēkām; āra apstākļiem piemērots korpuss, Ethernet ports un PoE barošana. Komplektā jābūt savietojamiem barošanas elementiem.
	2
	
	
	

	26.
	Sensoru komplekts. 
Jābūt vismaz durvju kontaktsensors, kustības sensors, temperatūras un mitruma sensors, viedligzda
	1
	
	
	

	27.
	RJ45 uzgaļi. 
RJ45 CAT.5E UTP PLUG 8P8C PASS THROUGH TYPE 100 pcs, caurspīdīga krāsa
	3
	
	
	

	28.
	Lodāmura turētājs. 
Regulējams lodāmura turētājs ar piesūcekni
	6
	
	
	

	29.
	Savienošanas vadi Arduino ar ierīcēm. 
Komplekts, kur ir  vismaz divi varianti ar Female to Male, Male to Male, 20cm, skaits vismaz 100
	2
	
	
	

	30.
	Rūteris. 
Minimālās prasības: Wi-Fi 5, divas frekvenču joslas. Atbalsta gan AP, gan Range Extender režīmu. 4 LAN porti, bet tikai 100 Mbit/s Ethernet
	6
	
	
	

	31.
	Interneta atkārtotājs. 
Minimālās prasības: Powerline savienojums un Wi Fi piekļuves punkts vienā ierīcē, 600Mbit/s ar RJ45 portiem (2gab.)
	1
	
	
	

	KOPĀ:
	



* Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču pārdošanu un piegādi, tai skaitā, bet ne tikai, piedāvājumā atspoguļotās izmaksas, preču piegādes izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie preču sadārdzinājuma izdevumi līguma darbības laikā, kā arī citi izdevumi.

Piedāvājuma kopējā summa bez PVN ir __________________ (summa ciparos un vārdos);

PVN summa ir 	_(summa ciparos un vārdos);

Piedāvājuma kopējā summa ar PVN ir _______________________ (summa ciparos un vārdos).

Preču piegādes vieta – Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404.

Preču piegādes termiņš: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 

Samaksas nosacījumi: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pēc preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Garantijas termiņš precēm: ___ (____________) mēneši no preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Papildu informācija (pēc pretendenta ieskatiem): _________________________________________________.

	Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds
	
	

	Ieņemamais amats
	
	

	Paraksts
	
	

	Datums
	
	



2

